
**RS-M410三轴稳定平台**



图RS-M410三轴稳定平台

**产品技术指标：**

|  |  |
| --- | --- |
| 稳定范围 | 俯仰： -7°～ +7°  横滚： -7°～ +7°  偏流：-25°～ +25° |
| 稳定精度  （有POS支持）  (基座角速率≤10°/s） | 垂直方向误差：≤0.2°（1σ）  偏流方向误差：≤0.2°（1σ） |
| 指令接口 | RS-232 |
| POS接口 | RS-232/RS-422 |
| 供电电压 | +28VDC（+20VDC～+30VDC） |
| 平台尺寸 | 654mm×558mm×200mm |
| 平台重量 | 35kg |
| 供电功耗 | 50W（平均），200W（极限） |
| 工作温度 | -35℃～+55℃ |
| 承载能力 | ≤80kg |
| 可用直径 | 可用直径 410mm |