
**RS-M410P三轴稳定平台**



图RS-M410P三轴稳定平台

**产品技术指标：**

|  |  |
| --- | --- |
| 稳定范围 | 俯仰：-8.8°～+8.8°  横滚：-7°～+7°  偏流：-25°～+25° |
| 稳定精度  （有POS支持）   (基座角速率≤10°/s) | 垂直方向误差：≤0.3°（1σ）  偏流方向误差：≤0.2°（1σ） |
| 指令接口 | RS-232/RS-422 |
| POS接口 | RS-232/RS-422 |
| 供电电压 | +28VDC（+24VDC～+32VDC） |
| 平台尺寸 | 615mm×530mm×175mm |
| 平台重量 | 28kg |
| 供电功耗 | 80W（平均），200W（极限） |
| 工作温度 | -40℃～+55℃ |
| 承载能力 | ≤100kg |
| 可用直径 | 410mm |